# 操作多功能充电器

电源电压必须与充电器型号牌上标明的电压匹配。

1. 将充电器连接到电源。

   充电器将执行自检。两个 LED 均发亮 1 秒钟。随后充电器进入待机模式。红色 LED 熄灭，绿色 LED 开始以 5 秒间隔闪烁。

2. 将电池滑入充电器的电池座。充电自动开始，绿色 LED 闪烁。充电时间取决于电池的当前电量、容量及温度。

   电池充满电后，绿色 LED 发亮。充电器会自动切换到保持充电状态。

新电池在大约 5 个充放电循环后达到最高电容。如果长时间未使用电池，请给它充电。当温度降至 –10°C 以下时，电池的性能会降低。在 40°C 以上条件下长期存放电池会降低容量。

## 睡眠模式

如果电池电量完全耗尽，它将进入睡眠模式。

通过执行以下操作唤醒电池：

1. 将电池插入充电器。

   充电器将自动检测到电池处于睡眠模式。充电器的红色和绿色 LED 开始闪烁，表示唤醒模式已激活。

2. 当充电器停止闪烁时，请立即取出并重新安装电池。

   充电器将恢复正常的充电过程。