# Multi Charger

## Charger

# 产品信息

# 一般信息

警告

存在财产损失或严重受伤的风险

确保在操作工具前阅读、了解并遵守各项操作说明。若不遵守所有操作说明，可能会造成电击、火灾、财产损失和/或严重的人身伤害。

- 阅读所有随本系统不同部分提供的安全信息。

- 阅读针对安装、操作和维护本系统不同部分的产品说明。

- 阅读有关本系统及其中零件的所有本地安全法规。

- 保存所有安全信息和说明，以备将来参考。

此部分内容

- 安全警示语
- 质保
- 网站
- ServAid
- 安全数据表 MSDS/SDS
- 原产地
- 尺寸图

# 安全警示语

危险、警告、小心和注意等安全警示语的意思如下：

危险 | 危险表示一种危险的情况，如果不能避免，将会导致死亡或严重伤害。
警告 | 警告表示一种危险的情况，如果不能避免，可能导致死亡或严重伤害。
小心 | 小心与安全警告标志一起使用，表示一种危险的情况，如果不能避免，可能会导致轻微或中等程度的伤害。
注意 | 注意用于指示与个人伤害无关的操作。

# 质保

- 产品保修期将在 Atlas Copco 配送中心发货后的 12+1 个月后到期。

- 保修不包括部件正常的磨损和断裂。

  - “正常磨损和断裂部件”是指在工具常规维护期内，需要更换、进行其他调整/大修的部件（以时间、运行时数或其他形式表示）。

- 产品保修以工具及组件的正常使用、维护和修理为前提。

- 本保修不适用于在保修有效期内因维护保养不当或由 Atlas Copco 及其授权维修服务合作伙伴之外的他方进行维修保养而造成的损坏部件。

- 要避免工具零配件损坏或断裂，请按建议的维护周期保养工具并严格遵守说明操作。

- 保修类修理仅在 Atlas Copco 维修间或由获得授权的维修服务合作伙伴处理。

Atlas Copco 通过 ToolCover 合约提供延保及最佳的预防维护服务。有关详情，请联系您当地的服务代表。有关详情，请联系您当地的服务代表。

电动马达：

- 保修仅适用于未打开过的电动马达。

# 网站

有关我们的产品、配件、备件和已发布事项的信息，请访问 Atlas Copco 网站。

请访问：www.atlascopco.com.

# ServAid

ServAid 是一个持续更新的门户网站，含有技术信息，例如：

- 法规和安全信息

- 技术数据

- 安装、操作和维修说明

- 备件列表

- 附件

- 尺寸图

请访问：https://servaid.atlascopco.com.

如需进一步的技术信息，请联系您当地的 Atlas Copco代表。

# 安全数据表 MSDS/SDS

安全数据表描述了 Atlas Copco销售的化学产品。

有关更多信息，请访问 Atlas Copco网站 www.atlascopco.com/sds。

# 原产地

对于原产地，请参见产品标签上的信息。

# 尺寸图

尺寸图可以在尺寸图存档或 ServAid 上找到。

请访问：https://webbox.atlascopco.com/webbox/dimdrw或 https://servaid.atlascopco.com。

# 概览

# 产品功能

位置 | 描述
--- | ---
1 | 电池座
2 | 电源电缆
3 | LED 绿色
4 | LED 红色

LED 颜色 | LED 反应 | 状态 | 描述
--- | --- | --- | ---
绿色 | 以 5 秒间隔闪烁。 | 充电器空闲 | 充电器已开启，但未检测到电池。
绿色 | 以 1 秒间隔闪烁。 | 给电池充电 | 电池正在充电。
绿色 | 恒亮。 | 给电池充电 | 电池充满电。
红色 | 恒亮。 | 错误 | 电池太热或太凉。
红色 | 以 1 秒间隔闪烁。 | 错误 | 存在连接问题或电池故障。

# 操作

# 操作说明

# 操作多功能充电器

电源电压必须与充电器型号牌上标明的电压匹配。

1. 将充电器连接到电源。

   充电器将执行自检。两个 LED 均发亮 1 秒钟。随后充电器进入待机模式。红色 LED 熄灭，绿色 LED 开始以 5 秒间隔闪烁。

2. 将电池滑入充电器的电池座。充电自动开始，绿色 LED 闪烁。充电时间取决于电池的当前电量、容量及温度。

   电池充满电后，绿色 LED 发亮。充电器会自动切换到保持充电状态。

新电池在大约 5 个充放电循环后达到最高电容。如果长时间未使用电池，请给它充电。当温度降至 –10°C 以下时，电池的性能会降低。在 40°C 以上条件下长期存放电池会降低容量。

## 睡眠模式

如果电池电量完全耗尽，它将进入睡眠模式。

通过执行以下操作唤醒电池：

1. 将电池插入充电器。

   充电器将自动检测到电池处于睡眠模式。充电器的红色和绿色 LED 开始闪烁，表示唤醒模式已激活。

2. 当充电器停止闪烁时，请立即取出并重新安装电池。

   充电器将恢复正常的充电过程。

# 疑难解答

# 故障排除

LED 颜色 | LED 反应 | 原因 | 解决办法
--- | --- | --- | ---
红色 | 恒亮。 | 电池太热或太凉。 | 当电池达到正确的充电温度后，将开始执行充电过程。充电温度要求请参考电池的《安全信息》。
红色 | 以 1 秒间隔闪烁。 | 电池未正确放在电池座上。 | 确保电池正确放置在电池座上。
红色 | 以 1 秒间隔闪烁。 | 电池存在故障。 | 如需了解电池 LED 指示灯的具体含义，请参见电池的《产品说明书》。 若电池的《产品说明书》中未提供解决方案，请联系您当地的 Atlas Copco 客服中心寻求协助。
绿色 | 以 5 秒间隔闪烁。 | 电池已充满电，并因安全机制自动关闭。* | 电池可正常使用。
绿色 | 以 5 秒间隔闪烁。 | 发生错误，电池已自动关闭。 | 再次按下按钮启动电池。 若错误依然存在，请参见电池的《产品说明书》，了解电池 LED 指示灯的具体含义。 若电池的《产品说明书》中未提供解决方案，请联系您当地的 Atlas Copco 客服中心寻求协助。

*此电池行为自电池软件版本 1.6.14 起启用。

# 回收

# 环境法规

当产品完成任务后，须妥善进行回收。按照当地法律的规定拆卸该产品并回收组件。

电池应由您国家的电池回收组织妥善处理。