# Felsökning

Lysdiodens färg | Lysdiodens beteende | Orsak | Lösning
--- | --- | --- | ---
Röd | Fast sken. | Batteriet är för varmt eller för kallt. | Laddningsprocessen startar när batteriet har nått rätt laddningstemperatur. Se batteriets säkerhetsinformation för laddningstemperaturer.
Röd | Blinkar med 1 sekunders intervall. | Batteriet har inte placerats korrekt i batterihållaren. | Se till att batteriet är korrekt placerat i batterihållaren.
Röd | Blinkar med 1 sekunders intervall. | Batteriet är defekt. | Se batteriets produktanvisningar för mer information om batteriets lysdioder. Om du inte hittar någon lösning i batteriets produktanvisningar ber vi dig kontakta ditt lokala Atlas Copco-kundcenter för hjälp.
Grön | Blinkar med 5 sekunders intervall. | Batteriet är fulladdat och har stängts av automatiskt som en säkerhetsåtgärd.* | Batteriet kan användas som vanligt.
Grön | Blinkar med 5 sekunders intervall. | Ett fel har inträffat och batteriet har stängts av. | Tryck på frigöringsknappen för att starta batteriet igen. Om samma fel inträffar igen hittar du mer information om batteriets lysdioder i batteriets produktanvisningar. Om du inte hittar någon lösning i batteriets produktanvisningar ber vi dig kontakta ditt lokala Atlas Copco-kundcenter för hjälp.

*Detta batteribeteende introducerades i version 1.6.14 av batteriprogramvaran.