# 故障排除

LED 颜色 | LED 反应 | 原因 | 解决办法
--- | --- | --- | ---
红色 | 恒亮。 | 电池太热或太凉。 | 当电池达到正确的充电温度后，将开始执行充电过程。充电温度要求请参考电池的《安全信息》。
红色 | 以 1 秒间隔闪烁。 | 电池未正确放在电池座上。 | 确保电池正确放置在电池座上。
红色 | 以 1 秒间隔闪烁。 | 电池存在故障。 | 如需了解电池 LED 指示灯的具体含义，请参见电池的《产品说明书》。 若电池的《产品说明书》中未提供解决方案，请联系您当地的 Atlas Copco 客服中心寻求协助。
绿色 | 以 5 秒间隔闪烁。 | 电池已充满电，并因安全机制自动关闭。* | 电池可正常使用。
绿色 | 以 5 秒间隔闪烁。 | 发生错误，电池已自动关闭。 | 再次按下按钮启动电池。 若错误依然存在，请参见电池的《产品说明书》，了解电池 LED 指示灯的具体含义。 若电池的《产品说明书》中未提供解决方案，请联系您当地的 Atlas Copco 客服中心寻求协助。

*此电池行为自电池软件版本 1.6.14 起启用。