# Funkcjonalność produktu

Pozycja | Opis
--- | ---
1 | Uchwyt akumulatora
2 | Przewód zasilający
3 | Zielona kontrolka LED
4 | Czerwona kontrolka LED

Kolor diody LED | Zachowanie diody LED | Status | Opis
--- | --- | --- | ---
Zielony | Miga 5-sekundowych odstępach. | Ładowarka bezczynna | Ładowarka jest włączona, ale nie wykryto w niej akumulatora.
Zielony | Miga 1-sekundowych odstępach. | Ładowanie akumulatora | Akumulator jest ładowany.
Zielony | Świeci stałym światłem. | Ładowanie akumulatora | Akumulator jest w pełni naładowany.
Czerwony | Świeci stałym światłem. | Błąd | Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka lub zbyt niska.
Czerwony | Miga 1-sekundowych odstępach. | Błąd | Wystąpił błąd połączenia lub akumulator jest uszkodzony.