# Lufttryckreglering

Justera alltid regulatorn till lägsta förväntade tryck på linjen.

Justering av lufttrycket får följande konsekvenser:

- Sänkning av lufttrycket ger ett långsammare men mer noggrant verktyg.

- Höjning av lufttrycket ger ett snabbare men mindre noggrant verktyg.

Om trycket från luftledningen är under fem bar rekommenderas ett verktyg ur serien EP L (avsedda för lågtrycksinstallationer).