# Настройка момента затяжки при использовании функции авторегулировки

Используя инструмент в режиме авторегулировки, обязательно убедитесь в правильности его настройки. Правильно настроенная функция авторегулировки обеспечивает понижение скорости во время выбега и автоматически переключается на полную скорость/мощность примерно через 1-2 импульса.

Требуемая информация

- Регулировка клапана авторегулировки