# Paramètre initial du couple

Pour minimiser le risque d’endommager le joint, nous recommandons de régler le couple un peu plus bas sur le joint de test que le couple souhaité pour l’application. Veiller à utiliser le même équipement, par exemple les rallonges, les douilles et la pression d’air sur le joint de test que celui qui sera utilisé sur le joint réel.

A | Transducteur de couple RTT
B | Assemblage test
C | Analyseur ST

Il faut toujours vérifier les réglages de couple sur le joint réel.