# Einstellung des Anzugsmoments bei Verwendung der AutoTrim-Funktion

Wenn Sie ein Werkzeug mit AutoTrim-Funktion verwenden, stellen Sie sicher, dass es richtig eingestellt ist. Wenn richtig eingestellt, hat das AutoTrim-Ventil hat während des Herunterfahrens eine reduzierte Geschwindigkeit und schaltet nach etwa 1-2 Impulsen automatisch auf volle Geschwindigkeit/Leistung um.

Relevante Informationen

- Einstellen des AutoTrim-Ventils