# Luftdrucküberwachung, RE-Signal

Es ist möglich, das Werkzeug mit einer Vorrichtung zur Drucküberwachung zu verbinden, um das Anziehen zu überwachen. Das Drucksignal vom Werkzeug (Differenzdruck über Motor) kann verwendet werden, um Folgendes erfassen:

- Verpasste Befestigungen

- Triggerfreigabe vor Erreichen des eingestellten Drehmoments

- Defekte Gewinde

- Gewindeausriss

- Erneute Treffer

- Verringerte Luftzufuhr

Um das Werkzeug an ein Drucküberwachungsgerät anzuschließen, empfehlen wir die Verwendung eines Melde-Anschluss-Satzes, siehe Zubehör https://servaid.atlascopco.com.

Das Drucküberwachungsgerät misst kein Drehmoment.

## Montage des Melde-Anschluss-Satzes

## Abbildung des Luftdrucksignals