# Nível de óleo na unidade de pulso

O nível de óleo correto na unidade de pulso é importante para a ferramenta funcionar corretamente.

A necessidade de adicionar óleo à unidade de pulso irá variar dependendo principalmente do número de apertos, nível de torque e número de pulsos (tempo de aperto).

A operação da ferramenta com um nível baixo de óleo resultará em um desgaste mais rápido das peças na unidade de pulso. Isso também afetará o desempenho e exatidão da ferramenta.

Verifique sempre o torque de aperto após o preenchimento com óleo.

## Detectar Nível de óleo baixo na unidade de pulso

- Maior tempo de aperto

- Frequência de pulso muito alta, especialmente quando a ferramenta não tiver sido utilizada por um tempo.

- Torque baixo ou alterações de torque anormais (aumento da dispersão).

- Sem desligamento.

Para medir a frequência de pulso use um transdutor de torque estático ou um transdutor em linha conectado ao equipamento de teste de torque, conforme Teste de Condição da Ferramenta.

Informações relevantes

- Teste de condição da ferramenta
- Verificação do Torque - Medição do Torque Residual em uma Junta Real