# Regulace tlaku vzduchu

Ujistěte se, že regulátor je nastaven na nejnižší očekávaný tlak na lince.

Úprava tlaku vzduchu bude mít tyto následky:

- Snížením tlaku vzduchu bude nástroj pomalejší, ale přesnější.

- Zvýšením tlaku vzduchu bude nástroj rychlejší, ale méně přesný.

Jestliže je tlak ve vzduchovém potrubí nižší než 5 barů, doporučujeme nástroj z řady EP L (která je určená pro nižší tlaky).