# Tamanhos recomendados para a mangueira

Certifique-se de que todas as conexões, adaptadores e engates excedam o diâmetro interno mínimo recomendado, correspondente ao tamanho de mangueira recomendado da ferramenta. Consulte os exemplos na tabela. O tamanho de mangueira recomendado para uma ferramenta específica pode ser encontrado em "Especificações técnicas" em https://servaid.atlascopco.com

Tamanho recomendado para a mangueira | Diâmetro interno mínimo para todos os engates e adaptadores
--- | ---
8 mm | 7 mm
10 mm | 7 mm
13 mm | 9,4 mm