# Övervakning lufttryck, RE-signal

Det är möjligt att ansluta verktyget till tryckövervakningsutrustning för att övervaka åtdragningen. Trycksignalen från verktyget (differenstryck över motorn) kan användas för att detektera:

- Missade fästelement

- Frisläppning av Trycke innan inställt vridmoment uppnås

- Strippade gängor

- Kryssgängning

- Träffar igen

- Fall i luftförsörjningen

För att ansluta verktyget till en tryckövervakningsutrustning rekommenderar vi att du använder en rapportanslutningssats, se Extra tillbehör https://servaid.atlascopco.com.

Tryckövervakningsutrustningen mäter inte åtdragningsmoment.

## Montering av rapportanslutningssatsen

## Diagram över lufttryckssignal