# Regulación de la presión de aire

Asegúrese de ajustar el regulador a la presión más baja esperada en la línea.

Ajustar la presión de aire tendrá las siguientes consecuencias:

- Disminuir la presión de aire resultará en una herramienta más lenta pero más precisa.

- Incrementar la presión de aire resultará en una herramienta más rápida pero menos precisa.

Si la presión de la línea de aire se encuentra por debajo de cinco bares, recomendamos una herramienta de la serie EP L (diseñadas para instalaciones de baja presión).