# Zalecane rozmiary przewodów

Należy upewnić się, że wszystkie połączenia, adaptery i złączki przekraczają zalecaną minimalną średnicę wewnętrzną, odpowiadającą zalecanemu rozmiarowi przewodu narzędzia. Przykłady podano w tabeli. Zalecany rozmiar przewodu dla danego narzędzia można znaleźć w sekcji „Specyfikacja techniczna” na stronie https://servaid.atlascopco.com.

Zalecany rozmiar przewodu | Minimalna średnica wewnętrzna dla wszystkich złączy i adapterów
--- | ---
8 mm | 7 mm
10 mm | 7 mm
13 mm | 9,4 mm