# Luftdruckregelung

Achten Sie darauf, den Regler auf den niedrigsten in der Leitung erwarteten Druck einzustellen.

Einstellungen des Luftdrucks haben folgende Auswirkungen:

- Eine Verringerung des Luftdrucks führt zu einem langsameren, aber genaueren Werkzeug.

- Eine Erhöhung des Luftdrucks führt zu einem schnelleren, aber weniger genauen Werkzeug.

Wenn der Luftdruck unter fünf bar liegt, wird ein Werkzeug der EP L-Serie (ausgelegt für Niederdruckanlagen) empfohlen.