# Empfohlene Schlauchgrößen

Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen, Adapter und Kupplungen den empfohlenen Schlauchinnendurchmesser entsprechend der empfohlenen Schlauchgröße des Werkzeugs überschreiten. Beispiele siehe Tabelle. Die empfohlenen Schlauchgrößen für die einzelnen Werkzeuge finden Sie unter „Technische Daten“ unter https://servaid.atlascopco.com

Empf. Schlauch-Ø | Mindestinnendurchmesser für alle Kupplungen und Adapter
--- | ---
8 mm | 7 mm
10 mm | 7 mm
13 mm | 9,4 mm