# Рекомендуемые размеры шланга

Убедитесь, что все соединения, адаптеры и муфты превышают рекомендованный минимальный внутренний диаметр, соответствующий рекомендуемому размеру шланга инструмента. Смотрите примеры в таблице. Рекомендуемый размер шланга для конкретного инструмента указан в разделе «Технические характеристики» в https://servaid.atlascopco.com

Рекомендуемый размер шланга | Минимальный внутренний диаметр для всех муфт и адаптеров
--- | ---
8 мм | 7 мм
10 мм | 7 мм
13 мм | 9,4 мм