# Technische Daten für QST-Schrauber

Bestell-Nr. | 8435606510
Modell | QST62-230CT-T50-L152-H19
Getriebeübersetzung | 19.04
Mind. C-C | 63
Größe des Stecknusshalters | 3/4 Zoll
Schallleistung | dB(A)
Schalldruck | <70 dB(A)
Schallstandard | ISO15744
Schallunsicherheit | dB(A)
Drehzahl | U/min
Drehmomentbereich | 40–230 Nm
Drehmomentbereich | 29–170 ft lb
Federweg | 50 mm
Gewicht | kg
Gewicht | lb
A | 152 mm
B | 25mm
C | 517 mm
D | 15mm
E | mm

- CT - Stabschrauber

- COT - Offset-Schrauber

- CTV - Winkelschrauber