# Anzugsdrehmoment

Das Anzugsdrehmoment hängt ab von:

- dem Luftdruck

- der Anzugsdauer

- der Schraubverbindung

Das Anzugsdrehmoment wird durch Verlängerungsstücke und abgenutzte Steckschlüssel reduziert. Überdimensionierte Steckverbinder (Durchmesser oder Länge) bewirken eine Überbelastung der Schlagvorrichtung und verkürzen die Lebensdauer kritischer Gerätekomponenten.

Verwenden Sie den Schlagschrauber innerhalb des angegeben Drehmomentbereichs.

Überschreiten Sie nie das empfohlene maximale Anzugsmoment.