# Utahovací moment

Síla utahovacího momentu závisí na:

- tlaku vzduchu,

- době utahování,

- šroubovém spoji.

Síla utahovacího momentu se snižuje při použití prodlužovacích kusů a v případě opotřebovaných nástavců. Použití nadměrných nástavců (z hlediska jejich průměru nebo délky) způsobuje přetížení rázového mechanismu a zkracuje životnost podstatných součástí.

Používejte rázový utahovák s daným utahovacím momentem.

Nikdy neutahujte větším utahovacím momentem, než je doporučený maximální utahovací moment.