# Couple de serrage

La force de serrage dépend de :

- La pression d'air

- La durée de serrage

- Le joint boulonné

La force du couple de serrage est réduite par les pièces d’extension et les douilles usées. Les douilles surdimensionnées (diamètre ou longueur) imposeront une charge trop importante sur le mécanisme de percussion et réduiront ainsi la durée de vie des pièces vitales.

Utiliser la clé à percussion dans la plage de couple spécifiée.

Ne jamais dépasser le couple de serrage maximum recommandé.