# PST5-300CUL

## Electromechanical press

Elektrický lis se servem PST vychází z průmyslově osvědčeného řešení QST. Náš systém lisovacího vřetena poskytuje vysokou produktivitu a identické parametry pro celý rozsah řady různých aplikací. Pokročilý planetový válečkový šroub zajišťuje přeměnu rotačního pohybu z unikátní mechanické převodovky na efektivní a přesný lineární pohyb. Stejná softwarová platforma ToolsTalk PowerMacs usnadňuje používání, programování a kontrolu.

# Přínosy

- Snadné zabudování do omezeného prostoru díky štíhlému a kompaktnímu designu

- Extrémní odolnost

- Menší zásoby náhradních dílů

- Vysoká produktivita díky vysokým rychlostem, zrychlování a zpomalování

- Snížení nákladů na instalaci a zaškolení

- Součást koncepce Smart Connected Assembly (Chytrá propojená montáž)

# Vlastnosti

- Štíhlý a kompaktní design

- Pokročilý planetový válečkový šroub

- Jednotka mechanického převodu namísto řemenu

- Standardní motor QST s chytrým kabelovým konektorem

- Vřetenový čip a digitální komunikace

- Shodný hardware a software jako u QST

- Kompatibilní s ToolsNet

- Verze s brzdou pro parkování a pozici výdrže (volitelně)