# Adaptador de herramienta de presión para PST

El adaptador de herramienta de presión permite colocar las herramientas del cliente en un ángulo específico alrededor del eje de presión.

Se debe utilizar para aplicaciones con fuerzas de tracción.

Ensamblar el adaptador de herramienta de presión

1. Retire los dos tornillos (2x) y ensamble el adaptador de herramienta de presión con el pistón de presión.

2. Ensamble los dos tornillos (2x) y apriete siguiendo la tabla.