# PST5-300CUL

## Electromechanical press

Электрический пресс PST создан на базе надежного и проверенного решения QST. Система запрессовочного шпинделя обеспечивает высокую производительность и полную совместимость со всем ассортиментом при различных вариантах использования. Высокопроизводительный планетарный роликовинтовой механизм способен преобразовывать вращательное движение от уникального механического редуктора в мощное и точное линейное движение. Программная платформа ToolsTalk PowerMacs упрощает использование, программирование и управление.

# Достоинства

- Простота при интеграции в ограниченном пространстве благодаря практичной и компактной конструкции

- Высокая прочность

- Сниженная необходимость хранить запасные части

- Высокая производительность за счет высокой скорости, ускорения и торможения

- Сниженные затраты на установку и обучение

- Часть системы Smart Connected Assembly

# Функции

- Практичная и компактная конструкция

- Передовой планетарный роликовинтовой механизм

- Механический редуктор вместо ремня

- Используется стандартный и надежный двигатель QST с разъемом «умного» кабеля

- Цифровая связь

- Совместимость аппаратного и программного обеспечения с QST

- Совместимость с платформой ToolsNet

- Можно заказать в версии с тормозом, в качестве парковочного или удерживающего, для фиксации положения (доступно по предварительному заказу)