# PST5-300CUL

## Electromechanical press

La pressa elettrica servoassistita PST si basa sulla collaudata soluzione QST. Il nostro sistema di mandrini per pressatura offre alta produttività e piena comunanza per l'intera gamma in molte diverse applicazioni. La vite a rulli planetari con la massima efficienza ha la funzione di trasformare il movimento rotazionale, dall'esclusivo cambio meccanico ad un movimento lineare potente e preciso. La stessa piattaforma software ToolsTalk PowerMacs semplifica l'utilizzo, la programmazione e il controllo.

# Benefici

- Facile da integrare in spazi limitati grazie al design snello e compatto

- Estrema durata

- Inventario ridotto delle parti di ricambio

- Elevata produttività grazie a velocità, accelerazioni e decelerazioni elevate

- Riduzione dei costi di installazione e formazione

- Parte di Smart Connected Assembly (assemblaggio a collegamento intelligente)

# Caratteristiche

- Design snello e compatto

- Vite a rulli planetari avanzata

- Ingranaggio meccanico invece della cinghia

- Motore QST standard con connettore per cavo intelligente

- Chip mandrino e comunicazione digitale

- Compatibilità hardware e software con QST

- Compatibile con ToolsNet

- Versione freno per la posizione di parcheggio e attesa (opzionale)