# Aktivovať Zamknúť vstupom/výstupom

Zamknúť vstupom/výstupom je rozšírené nastavenie pre použitie digitálneho výstupu namiesto Otvoriť protokol pre aktiváciu a deaktiváciu nástroja. Digitálny výstup je integrovaný do konektora napájania, pre prehľad kolíkov vstupov/výstupov pozri tiež Napájanie.

Power Focus 4000 nemá žiadne softvérové obmedzenia.

Verzia softvéru 3.0 alebo novšia Power Focus 6000 je potrebná na aktiváciu funkcie Zamknúť vstupom/výstupom v ILT Base Station.

V Power Focus 6000 aktivujte nastavenie Nízko aktívny zámok nástroja. Pozri tiež sprievodcu konfiguráciou Power Focus 6000.

1. Na domovskej obrazovke zvoľte Konfigurácia.

2. Začiarknutím políčka aktivujte Zamknúť vstupom/výstupom.

Relevantné informácie

- Napájanie