# Obecné pokyny k montáží

Za účelem dosažení optimálního výkonu postupujte při montáži základnové stanice ILT Base Station s ohledem na níže uvedený seznam.

- Neumísťujte ILT Base Station za kovové předměty.

- Umístěte ILT Base Station do blízkosti středu montážní zóny.

- Umístěte ILT Base Station, aby ji bylo možno prohlížet a provozovat.

Namontujte ILT Base Station maximálně 2 metry nad úroveň podlahy.
Pokud je namontována výše než 2 metry nad úrovní podlahy, použijte doplňkové zabezpečovací vybavení (např. ocelové lanko) a přichytněte ILT Base Station k pevnému a stabilnímu předmětu.