# Importando uma Configuração de Estação-base ILT

Um backup completo da configuração da ILT Base Station é criado na unidade USB. Esse arquivo de configuração pode ser importado para outra ILT Base Station ou guardado para ser usado posteriormente.

1. Na ILT Base Station, remova a tampa de proteção da porta USB e conecte a unidade USB.

2. Na tela Página inicial, selecione Sistema, em seguida selecione USB e depois selecione Exportar configuração.
   A configuração atual é salva na unidade USB.

3. Uma mensagem de confirmação será exibida na parte inferior da tela após uma exportação bem sucedida.

4. Remova a unidade USB e feche a tampa de proteção da porta USB.

Informações relevantes

- Importando uma Configuração de Estação-base ILT