# Prehľad systému

## ILT Base Station

ILT Base Station, predná časť

A | Dotyková obrazovka | B | LED stavu

ILT Base Station, zadná časť

A | Príchytky | B | Montážny otvor

Kótovaný výkres ILT Base Station

## Značka nástroja ILT

Značka nástroja ILT sa musí zakúpiť zvlášť.

Značka nástroja ILT

A | LED napájania | B | LED stavu
C | Štítok |  |

LED stavu na značke nástroja ILT indikuje aktuálny stav pripojenia a či je nástroj aktivovaný alebo deaktivovaný.

- Striedanie červeného a modrého svetla: ILT Base Station hľadá značku nástroja ILT.

- Červené svetlo: Značka nástroja ILT nie je pripojená k ILT Base Station.

- Modré svetlo: Nástroj je deaktivovaný.

- Zelené svetlo: Nástroj je aktivovaný.

LED napájania na značke nástroja ILT indikuje stav napájania.

- Zelené svetlo: Značka nástroja ILT je napájaná.

- Žiadne svetlo: Značka nástroja ILT nie je napájaná.

## Káble

Jeden 5-metrový silový kábel ILT je v rozsahu dodávky pri zakúpení ILT Base Station.

Ethernetový kábel na pripojenie k ovládaču sa musí zakúpiť zvlášť.

Relevantné informácie

- Ďalšie výrobky

V tejto sekcii

- Ďalšie výrobky
- Napájanie
- Technické údaje o výrobku