# Exportera konfiguration för ILT Base Station

En komplett kopia av konfigurationen för ILT Base Station sparas på USB-enheten. Den här konfigurationsfilen kan importeras till en annan ILT Base Station eller sparas för användning senare.

1. Ta bort locket på ILT Base Station som skyddar USB-porten och anslut USB-enheten.

2. På skärmbilden Hem väljer du System och därefter USB, och slutligen Exportera konfiguration.
   Aktuell konfiguration sparas på USB-enheten.

3. Ett bekräftelsemeddelande visas nederst på skärmbilden efter en lyckad export.

4. Ta bort USB-enheten och stäng locket som skyddar USB-porten.

Relevant information

- Importera en konfiguration för ILT Base Station