# Festlegen der Grenzwerte für den Werkzeugabstand in einem Bereich

Die Abstandsfunktion wird zur Steuerung des Werkzeugverhaltens auf Grundlage des Abstands zwischen dem Werkzeug und der ILT Base Station verwendet. Bei Anwendungen mit Werkzeug-Tethering würde das Werkzeug deaktiviert werden, wenn es den festgelegten Abstandsgrenzwert überschreitet. Der Abstandsgrenzwert kann manuell oder über einen Anlernmodus festgelegt werden.

Die omnidirektionale Antenne in der ILT Base Station misst den Abstand zur ILT Base Station in allen Richtungen.

Positionierung der ILT Base Station

A | ILT Base Station | B | Abstand zwischen der ILT Base Station und dem ILT Werkzeug-Tag
C | Maximaler Abstand von der ILT Base Station |  |

Festlegen der Grenzwerte für den Werkzeugabstand in einem Bereich

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm Bereich bearbeiten Abstand aus.

2. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für Abstand verwenden; es werden weitere Optionen angezeigt.

3. Wählen Sie aus, ob Sie den Abstand manuell oder mittels der Funktion Abstand anlernen festlegen möchten.

Festlegen des Abstands mittels Abstand anlernen

1. Wählen Sie Abstand anlernen aus.

2. Wählen Sie eine Verzögerungszeit aus, indem Sie auf Zeitverzögerung drücken. Die Optionen sind: Keine (Standardwert), 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden.

3. Positionieren Sie das Werkzeug am minimalen Abstandsgrenzwert und drücken Sie auf Kalibrierung starten.

4. Positionieren Sie das Werkzeug am maximalen Abstandsgrenzwert und drücken Sie auf Kalibrierung starten.

Um den Minimal- und Maximalabstand nötigenfalls anzupassen, befolgen Sie das gleiche Verfahren wie für die manuelle Einstellung des Abstands.

Manuelles Festlegen des Abstands

1. Wählen Sie Min.-Abstand aus, geben Sie den Mindestabstand ein und wählen Sie OK aus.

2. Wählen Sie Max.-Abstand aus, geben Sie den Höchstabstand ein und wählen Sie OK aus.

Geben Sie den Abstand in Metern ein.

Relevante Informationen

- Änderung des Namens eines Bereichs
- Bearbeiten eines Bereichs
- Erstellen eines neuen Bereichs
- Festlegen der Bereichspriorität
- Festlegen der Grenzwerte für die Werkzeugausrichtung in einem Bereich
- Löschen eines Bereichs