# Indicaciones generales de montaje

Para unos resultados óptimos, monte la ILT Base Station teniendo en cuenta la lista a continuación

- No coloque la ILT Base Station detrás de un objeto metálico.

- Coloque la ILT Base Station cerca del centro de la zona de anclaje a red.

- Coloque la ILT Base Station de forma que sea visible y se pueda manejar.

Monte la ILT Base Station a un máximo de 2 metros del suelo.
Si se monta a más de 2 metros del suelo, utilice equipo de seguridad adicional (por ejemplo, un cable de acero) para fijar la ILT Base Station a un objeto rígido.