# Všeobecné montážne pokyny

Pre optimálny výkon berte pri montáži ILT Base Station do úvahy nižšie uvedený zoznam

- Neumiestňujte ILT Base Station za kovový predmet.

- Umiestnite ILT Base Station blízko stredu zóny pripojenia.

- Umiestnite ILT Base Station tak, aby bola na dohľad a dala sa obsluhovať.

Namontujte ILT Base Station maximálne 2 metre nad podlahu.
Ak sa ILT Base Station namontujte vyššie ako 2 metre nad podlahu, použite prídavné bezpečnostné zariadenie (napríklad oceľový drôt) na jej zaistenie k pevnému predmetu.