# Allmänna monteringsanvisningar

För optimal funktion ska ILT Base Station monteras enligt listan nedan

- Placera inte ILT Base Station bakom ett metallföremål.

- Placera ILT Base Station nära förankringszonens centrum.

- Placera ILT Base Station så att den är synlig och kan manövreras.

Montera ILT Base Station maximalt 2 meter ovanför golvet.
Om ILT Base Station monteras högre än 2 meter ovanför golvet krävs ytterligare säkerhetsutrustning (till exempel en stålvajer) för förankring.