# Настройка таймаута бездействия

После включения Таймаута бездействия требуется пароль для входа в меню Configuration (Конфигурация) и System (Система).

Таймаут бездействия устанавливается через несколько минут.

1. На экране Home (Главная) выберите System (Система).

2. Выберите User (Пользователь) и затем нажмите Inactivity Timeout (Таймаут бездействия).

3. Введите новый таймаут и нажмите OK.