# Aktualizácia softvéru

1. Stiahnite si softvérový balík na USB kľúč.

   Softvérový súbor sa musí umiestniť v koreňovej úrovni na USB kľúči.

2. Na ILT Base Station zložte kryt chrániaci port USB a pripojte USB kľúč.

3. Na domovskej obrazovke ILT Base Station zvoľte Systém a potom zvoľte USB.

4. Zvoľte Aktualizácia softvéru a vyberte požadované aktualizácie.

   Ak bol aktualizovaný softvér používateľského rozhrania ILT Base Station, ILT Base Station overí aktualizáciu a potom sa reštartuje.

5. Vytiahnite USB kľúč a nasaďte kryt chrániaci port USB.

## Overenie aktualizovaného softvéru

- Na domovskej obrazovke ILT Base Station zvoľte Systém, potom zvoľte Informácie, aby ste zobrazili aktuálne verzie softvéru.