# Importazione di una configurazione della ILT Base Station

Se necessario, è possibile importare una configurazione da un'altra ILT Base Station.

1. Scaricare la configurazione su un'unità USB.

   Salvare il file di configurazione nella cartella radice dell'unità USB.

2. Sulla ILT Base Station, rimuovere il coperchio che protegge la porta USB e collegare l'unità USB.

3. Dalla Pagina iniziale, selezionare Sistema, USB e Importa configurazione.

4. Selezionare la configurazione corretta.

   È possibile salvare diversi file di configurazione su una singola unità USB.

5. Selezionare Sì per confermare l'importazione della nuova configurazione. La ILT Base Station verrà riavviata dopo il trasferimento.

6. Dopo il riavvio, rimuovere l'unità USB e chiudere il coperchio di protezione della porta USB.

Informazioni pertinenti

- Esportazione della configurazione della ILT Base Station