# Instructions générales de montage

Pour une performance optimale, monter la ILT Base Station en gardant la liste ci-dessous à l’esprit

- Ne pas placer la ILT Base Station derrière un objet en métal.

- Placer la ILT Base Station près du centre de la zone d’attache.

- Placer la ILT Base Station de manière visible et fonctionnelle.

Monter la ILT Base Station à 2 mètres maximum au-dessus du sol.
En cas de fixation à plus de 2 mètres au-dessus du sol, utiliser un équipement de sécurité supplémentaire (par exemple, un câble en acier) pour fixer ILT Base Station à un objet rigide.