# 在区域中设置工具距离限制

距离功能用于根据工具与ILT Base Station之间的距离控制工具行为。在工具叠接应用中，当超过定义的距离限制时，工具将被禁用。可以手动或使用示教模式定义距离限制。

ILT Base Station中的全向天线测量距 ILT Base Station 所有方向的距离。

ILT Base Station布置

A | ILT Base Station | B | ILT Base Station与 ILT 工具标签之间的距离
C | 距 ILT Base Station的最大距离 |  |

在区域中设置工具距离限制

1. 在编辑区域屏幕上，选择距离。

2. 选中使用距离复选框，现在可以看到更多选项。

3. 选择手动设置距离或使用示教距离功能。

使用示教距离设置距离

1. 选择示教距离。

2. 点击延时选择延迟时间。选项有：否（默认值）、5 秒、10 秒、15 秒。

3. 将工具放在最小距离限制处，然后按开始校准。

4. 将工具放在最大距离限制处，然后按开始校准。

要调节最小和最大距离，如果需要，请按照与手动设置距离相同的步骤进行操作。

手动设置距离

1. 选择最小距离，输入最小距离，然后选择确定。

2. 选择最大距离，输入最小距离，然后选择确定。

输入以米为单位的距离。

相关信息

- 编辑区域
- 创造一个新区域
- 更改区域名称
- 删除区域
- 设置区域优先级
- 在区域中设置工具方向限制