# Aktualisierung der Software

1. Laden Sie das Softwarepaket auf ein USB-Laufwerk herunter.

   Die Softwaredatei muss im Stammverzeichnis des USB-Laufwerks liegen.

2. Entfernen Sie an der ILT Base Station die Abdeckung des USB-Ports und schließen Sie das USB-Laufwerk an.

3. Wählen Sie auf dem ILT Base Station Startbildschirm System und anschließend USB aus.

4. Wählen Sie Softwareupdate und dann die gewünschten Aktualisierungen aus.

   Wenn die ILT Base Station Benutzeroberflächen-Software aktualisiert wurde, führt die ILT Base Station eine Prüfung des Updates und anschließend einen Neustart durch.

5. Entfernen Sie das USB-Laufwerk und schließen Sie die Abdeckung des USB-Ports.

## Überprüfung der aktualisierten Software

- Wählen Sie im ILT Base Station Startbildschirm System und anschließend Über aus, um die aktuellen Softwareversion anzuzeigen.