# Export konfigurace základnové stanice ILT Base Station

V jednotce USB lze vytvořit kompletní zálohu konfigurace základnové stanice ILT Base Station. Tento konfigurační soubor lze importovat do jiné základnové stanice ILT Base Station nebo uložit pro pozdější použití.

1. Na základnové stanici ILT Base Station sejměte krytku chránící port USB a do portu zasuňte jednotku USB.

2. Na domovské obrazovce zvolte položku System (Systém), poté zvolte možnost USB a poté zvolte možnost Export configuration (Exportovat konfiguraci).
   Aktuální konfigurace se uloží na jednotku USB.

3. Po úspěšném exportu se ve spodní části obrazovky zobrazí potvrzovací zpráva.

4. Vyjměte jednotku USB a zavřete krytku chránící port USB.

Relevantní informace

- Import konfigurace základnové stanice ILT Base Station