# Nastavenie časových limitov

Časový limit je čas oneskorenia, odkedy nástroj opustí alebo vstúpi do definovanej oblasti, kým sa príkaz Aktivovať/deaktivovať nástroj odošle do ovládača. Malý časový limit sa odporúča, aby sa predišlo odoslaniu zbytočných príkazov Otvoriť protokol, keď sa nástroj nachádza na okraji oblasti.

1. Na domovskej obrazovke zvoľte Konfigurácia a potom zvoľte Časové limity.

2. Zvoľte Časový limit deaktivácie nástroja.

3. Zadajte časový limit v milisekundách a pre potvrdenie zvoľte OK.

4. Zvoľte Časový limit aktivácie nástroja.

5. Zadajte časový limit v milisekundách a pre potvrdenie zvoľte OK.

Odporúča sa použiť hodnoty časového limitu medzi 100 a 1000 milisekundami.