# Esportazione della configurazione della ILT Base Station

Sull'unità USB viene creato un backup di configurazione completo per la ILT Base Station. È possibile importare questo file di configurazione in un'altra ILT Base Station o memorizzarlo per un utilizzo successivo.

1. Sulla ILT Base Station, rimuovere il coperchio che protegge la porta USB e collegare l'unità USB.

2. Dalla Pagina iniziale, selezionare Sistema, USB ed Esporta configurazione.
   La configurazione corrente viene salvata sull'unità USB.

3. Dopo una corretta esportazione, nella parte inferiore dello schermo verrà visualizzato un messaggio di conferma.

4. Rimuovere l'unità USB e chiudere il coperchio di protezione della porta USB.

Informazioni pertinenti

- Importazione di una configurazione della ILT Base Station