# Définir les limites de distance de l’outil dans une zone

La fonctionnalité de distance est utilisée pour contrôler le comportement de l’outil en fonction de la distance entre l’outil et la ILT Base Station. Dans une application avec zone d’attache de l’outil, l’outil serait désactivé s’il venait à dépasser la distance limite définie. La distance limite peut être définie manuellement ou en utilisant un mode d’apprentissage.

L’antenne omnidirectionnelle de la ILT Base Station mesure la distance dans toutes les directions depuis la ILT Base Station.

Positionnement de la ILT Base Station

A | ILT Base Station | B | Distance entre la ILT Base Station et le ILT Tool Tag
C | Distance maximum depuis la ILT Base Station |  |

Définir les limites de distance de l’outil dans une zone

1. À l’écran Modifier zone, sélectionner Distance.

2. Cocher la case pour Utiliser la distance, plusieurs options sont désormais visibles.

3. Choisir de régler la distance manuellement ou en utilisant la fonction Apprentissage de la distance.

Définir la distance en utilisant l’Apprentissage de la distance

1. Sélectionner Apprentissage de la distance.

2. Sélectionner une temporisation en touchant Temporisation. Les options sont : Aucune (valeur par défaut), 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes.

3. Placer l’outil à la distance minimum et appuyer sur Démarrer l’étalonnage.

4. Placer l’outil à la distance maximum et appuyer sur Démarrer l’étalonnage.

Pour régler la distance minimum et maximum, le cas échéant, suivre la même procédure que pour le réglage manuel de la distance.

Régler la distance manuellement

1. Sélectionner Distance minimum, saisir la distance minimum puis sélectionner OK.

2. Sélectionner Distance maximum, saisir la distance minimum puis sélectionner OK.

Saisir la distance en mètres.

Informations pertinentes

- Créer une nouvelle zone
- Définir les limites d’orientation de l’outil dans une zone
- Modifier le nom d’une zone
- Modifier une zone
- Régler la priorité de la zone
- Supprimer une zone