# Práce se stavovou obrazovkou

Na obrazovce Status (Stav) se zobrazuje, která oblast a který program utahování jsou aktivní a zda je nástroj aktivován, nebo deaktivován. Také se na ní zobrazují aktuální měření pro orientaci a vzdálenost.

Symbol otevřeného visacího zámku znamená, že oblast je aktivní.

Symbol zavřeného visacího zámku znamená, že oblast je neaktivní.

V každém okamžiku může být aktivní pouze jedna oblast.

## Zobrazení určité oblasti na stavové obrazovce

- Zvolte v seznamu Area (oblast), kterou si chcete prohlédnout podrobně.

## Aktivace stavové obrazovky

- Zvolte možnost Status (Stav). Vstoupíte na obrazovku Status (Stav) z domovské obrazovky.

Obrazovka Status (Stav) se zobrazí i v případě dosažení času Inactivity Timeout (Překročení limitu nečinnosti).

## Změna velikosti písma na stavové obrazovce

- Na obrazovce Status (Stav) zvolte symbol s malým a velkým písmenem T , čímž můžete přepínat velikost písma. Ve výchozím nastavení je písmo malé.

Relevantní informace

- Nastavení čas překročení limitu nečinnosti
- Práce s oblastmi