# Exportovanie konfigurácie základnej stanice ILT

Na USB kľúči sa vytvorí kompletná záloha konfigurácie pre ILT Base Station. Tento konfiguračný súbor je možné importovať do inej ILT Base Station alebo uložiť na neskoršie použitie.

1. Na ILT Base Station zložte kryt chrániaci port USB a pripojte USB kľúč.

2. Na domovskej obrazovke zvoľte Systém, potom zvoľte USB a následne zvoľte Exportovať konfiguráciu.
   Na USB kľúč sa uloží aktuálna konfigurácia.

3. Po úspešnom exporte sa v dolnej časti obrazovky objaví správa s potvrdením.

4. Vytiahnite USB kľúč a nasaďte kryt chrániaci port USB.

Relevantné informácie

- Importovanie konfigurácie základnej stanice ILT