# Importar una configuración de ILT Base Station

Si fuera necesario puede importar una configuración de otra ILT Base Station.

1. Descargue la configuración en una memoria USB.

   El archivo de configuración se debe colocar en el directorio raíz en la memoria USB.

2. En la ILT Base Station, retire la tapa protectora del puerto USB y conecte la memoria USB.

3. Desde la pantalla Inicio, seleccione Sistema, USB y finalmente Importar configuración.

4. Seleccione la configuración correcta.

   Pueden haber varios archivos de configuración en una memoria USB.

5. Seleccione Sí para confirmar la importación de la nueva configuración. ILT Base Station se reiniciará tras la transferencia.

6. Tras el reinicio, extraiga la memoria USB y cierre la tapa protectora del puerto USB.

Información relevante

- Exportar la configuración de ILT Base Station