# Aggiornamento del software

1. Scaricare il pacchetto software su un'unità USB.

   Il file del software deve essere posizionato a livello di radice nell'unità USB.

2. Sulla ILT Base Station, rimuovere il coperchio che protegge la porta USB e collegare l'unità USB.

3. Nella schermata Pagina iniziale della ILT Base Station, selezionare Sistema, quindi USB.

4. Selezionare Aggiornamento software e scegliere gli aggiornamenti desiderati.

   Se il software ILT Base Station è stato aggiornato, ILT Base Station verificherà l'aggiornamento e si riavvierà.

5. Rimuovere l'unità USB e chiudere il coperchio di protezione della porta USB.

## Verifica dell'aggiornamento del software

- Nella schermata Pagina iniziale della ILT Base Station, selezionare Sistema, quindi Informazioni per visualizzare le versioni attuali del software.